重庆数智产业园建设实业有限公司

关于B区开通公交车线路施划停车标线

及路牌安装询价的公告

根据我司业务要求，现公开征询重庆数智产业园建设实业有限公司关于B区开通公交车线路施划停车标线及路牌安装费用。

**一、项目基本情况**

目前我司拟实施的B区开通公交车线路施划停车标线及路牌安装服务。

**二、报价内容**

报价单位提供B区开通公交车线路施划停车标线及路牌安装服务，自行踏勘现场并测算费用，按包干总价进行报价。报价应包含材料、人工、税费等所有费用。

所有响应单位请在2023年 12月8日上午10 时前将报价书（附件）、营业执照盖章密封送至重庆数智产业园标准厂房公寓-重庆南投商业管理有限公司。

**三、联系人及联系方式**

联系人：徐老师；联系方式：15808005070

附件：清单

重庆数智产业园建设实业有限公司

2023年12月5日

|  |
| --- |
| **清单** |
| **序号** | **项目名称** | **规格明细（或方案）** | **单位** | **数量** | **备注（示图）** | **备注（示图2）** |
| 1 | 划线 | 在指定位置，划公交车站线（热熔线），总共2个站台线，宽3米长12米（成品如示图） | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 平山公交站台去线部分 | 人工现场处理掉原有停车位线，长度约25米（共三个停车位）（人工2个含液化气等辅材） | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 中膜公交站台去线部分 | 人工现场处理掉原有停车位线，长度约25米（共三个停车位）（人工2个含液化气等辅材） | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 拆除反光立柱及去除车位线 | 人工现场处理掉原有停车位线，（人工2个含液化气等辅材） | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 站台公交站牌 | （国标）公交车站标牌尺寸为800\*1000，高度3.5米；标准立杆镀锌处理，人工挖孔浇筑混凝土（含人工及材料） | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 公交车掉头警示标牌 | （国标）注意避让标牌尺寸为900三角反光牌、副牌尺寸为300\*900，高度3.5米；标准立杆镀锌处理，人工挖孔浇筑混凝土（含人工及材料） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 公交车掉头标志牌 | （国标）反光掉头标牌尺寸为800\*1000，高度3.5米；标准立杆镀锌处理，人工挖孔浇筑混凝土（含人工及材料） | 套 | 1 |  |  |